Фронтальные погрузчики – категория

**Анонс:** Представляем специальную четырехосную технику, оснащенную большим погрузочным ковшом. Речь идет об универсальных самоходных фронтальных погрузчиках, нашедших свое широкое применение в различных сферах. Среди них:

* дорожное строительство;
* различные производства;
* строительство;
* благоустройство;
* добыча ископаемых.

Большой, широкий ковш такой техники позволяет выполнять захват и погрузку разнообразных сыпучих материалов.

**Описание:** Фронтальные погрузчики являются универсальной, мобильной и многофункциональной техникой. С их помощью:

* Легко организовать процесс захвата, погрузки и транспортирования широкой номенклатуры грузов и строительных материалов.
* Проводятся землеустроительные, карьерные работы.
* Осуществляется буксировка многотоннажной техники и оборудования.
* Проводится быстрая и тщательная уборка снега, так актуальная для большинства российских городов.

Конструкционно фронтальные погрузчики являются симбиозом экскаватора и самосвала. Размещенные на подъемных стрелах ковши являются основным рабочим приспособлением этих автономных, прекрасно зарекомендовавших себя машин. Примечательно, что поставляемые в Россию фронтальные погрузчики отличаются соответствием действующим государственным стандартам для такой техники и могут комплектоваться дополнительным оборудованием.

Коренным отличием фронтальных погрузчиков от экскаваторной техники является их мобильность и возможность работать с большеобъемными грузами. Их практическое применение в различных сферах хозяйствования позволяет увеличить эффективность работ и снизить затраты временных и финансовых ресурсов. Данный вид погрузчиков незаменим при выполнении работ в ограниченных условиях, так как, обладая маневренностью, требует малого радиуса для поворотов и разворотов.

Подавляющее большинство выпускаемых сегодня в мире погрузчиков такого типа оснащается моделями мощных, неприхотливых в эксплуатации дизельных двигателей от авторитетных производителей. Этим моторам удается обеспечить бесперебойную работу гидравлической системы погрузчиков.

Данный тип техники прекрасно справляется с поставленными перед ней задачами и существенно облегчает труд человека. Функционирование погрузчика позволяет полноценно заменить использование услуг нескольких бригад рабочих. При этом затраты на обслуживание этой техники будут в разы ниже затрат на заработную плату квалифицированных специалистов, выполняющих такие работы вручную.

Приобретая фронтальный погрузчик, вы существенно ускоряете процесс выполнения специализированных работ. Сдавая его в аренду можно выгодно зарабатывать, окупая свои текущие затраты и его стоимость.

**Знаки 2308, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик LW300FN

**Анонс:** Универсальный погрузчик с грузоподъемностью в 3 тонны и объемом ковша в 1.8 кубических метров. Машина имеет снаряженную массу в 10.5 тонн. Отличается простым управлением на джойстиках и кондиционированием кабины.

**Описание:** Фронтальный погрузчик LW300FN является надежным универсальным автономным транспортом, применяемым для выполнения специализированных задач. Используя эту машину от XCMG легко выполнять широкий спектр погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ. С применением ковша этой машины выполняются отвальные, вспомогательные погрузочные и разгрузочные работы. Они могут вестись с применением транспортных средств. С помощью погрузчика легко перемещать сыпучие и кусковые материалы, выполнять работы по благоустройству, грузить сельскохозяйственную продукцию.

Производитель, позаботившийся об удобстве оператора погрузчика с помощью оснащения кабины кондиционером, укомплектовал ее широким спектром дополнительного навесного оборудования. Основной ковш может быть сменен ковшами боковой выгрузки, ковшами с большим или меньшим объемом, челюстным захватом, вилами, бульдозерным отвалом.

Бесперебойную работу погрузчика в условиях неблагоприятных российских погодных условий обеспечивает современный дизельный двигатель от авторитетного производителя. Машина отличается мобильностью и хорошей проходимостью. Малый радиус поворота (всего 6 метров) и два ведущих моста позволяют использовать ее в стесненных условиях и на бездорожье.

**Знаки 1285, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик LW300KN

**Анонс:** Мощная и надежная машина с грузоподъемностью в 3 тонны с объемом ковша в 1.8 кубометра. Технические параметры погрузчика позволяют ему вести разгрузку на высоте до трех метров, а управляться посредством интуитивно понятного джойстика.

**Описание:** Хорошие показатели производительности, безопасности и высокой эффективности для этого фронтального погрузчика обеспечены применением в его устройстве дизельного двигателя от компании Cummin. Развивая 2200 оборотов в минуту при мощности в 92 кВт, эта установка обеспечивает хорошие показатели проходимости и бесперебойную работу гидравлической системы погрузчика. Оператор ведет погрузку-разгрузку с помощью системы управления, построенной на джойстиках.

Производитель наделил эту технику мощным усилием отрыва ковша в 12 тонн, что легко обеспечивает адаптацию погрузчика к самым разным эксплуатационным условиям. Сила подъема удлиненной стрелы в 7 тонн позволяет погрузчику легко справляться с сыпучими и кусковыми материалами различной фракции и веса. Улучшенная колесная база придает погрузчику хорошую мобильность, что позволяет с успехом использовать его в стесненных условиях, обеспечивает плавное вращение, приводящее к меньшему износу шин.

Оператор этой машины по достоинству оценит лёгкое гидравлическое рулевое управление, широкий обзор полноразмерной остекленной кабины, в которой применён кондиционер и автономная система отопления. Для производства погрузчика применены современные высококачественные материалы с увеличенным сроком использования. Это обеспечивает долговременную эксплуатацию без потери функциональности машины. Погрузчики серии К от компании Xugong отличаются низким расходом финансов на плановое ТО и ремонт.

**Знаки 1477, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик ZL30G

**Анонс:** Надежная машина, отличающаяся современным дизайном, улучшенными показателями гидросистемы, обновленной рамой. Отличаясь современными характеристиками энергосистемы, погрузчик обеспечивает высокую производительность и надежность эксплуатации. Не требует дорогостоящего сервисного обслуживания.

**Описание:** Хорошие технические характеристики и эксплуатационные качества этого погрузчика во многом обеспечены применением в его производстве технологических решений от авторитетного японского производителя спецтехники, компании Kawasaki. Операторы, которым удалось испытать эту технику в действии, отмечают хорошую работу мощного дизельного агрегата в 92 кВт и бесступенчатой гидромеханической трансмиссии. Последняя отличается быстрым и легким переключением передач во время движения погрузчика. Плавность передвижения в любом режиме работы этому погрузчику обеспечивают ведущие мосты от производителей из Китая и США. Заднему мосту обеспечен угол свободного качания до 35 градусов. Максимальная грузоподъемность погрузчика составляет 3 тонны при емкости ковша в 1,7 кубических метра. Ковш отличается хорошей режущей кромкой и прочными зубьями, которые адаптированы к повышенному износу и могут долговременно эксплуатироваться без потери ими функциональности и свойств. Отличительной характеристикой погрузчика этого типа является гидросистема с увеличенным сроком эксплуатации и повышенными показателями рабочего давления до 15 МПа. Производитель позаботился о благоприятных условиях работы оператора, оснастив полноразмерную кабину с хорошим обзором современной моделью кондиционера.

**Знаки 1402, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик ZL40G

**Анонс:** Уникальный по своим показателям фронтальный погрузчик от знаменитого китайского производителя спецтехники. С его помощью легко вести погрузку, разработку месторождений, планировку участков и транспортировку грузов в условиях гористой и пустынной местности.

**Описание:** Погрузчик данного типа отличается возможностью эксплуатации в условиях высокогорья на высоте до 4000 м без существенной потери мощности двигателя. Запуск мотора осуществляется в тяжелых погодных условиях при температурах до -40 градусов Цельсия. Как и большинство моделей фронтальных погрузчиков от этого производителя он оснащен современным воздушным фильтром, отличающимся легкой заменой и хорошими фильтрующими способностями. Операторы погрузчика оценят герметичность кабины и ее оснащенность автономной системой отопления и надежным кондиционером. Машина полностью адаптирована под эксплуатацию в тяжелых погодных условиях российских строительных площадок и изготовлена из высокопрочных современных материалов. Двигатель погрузчика отвечает европейским и российским экологическим нормам. Управление и привод являются гидравлическими, что позволяет оператору ввести погрузку и выгрузку с минимальной погрешностью. Высота выгрузки 2,9 м осуществляется 2-х кубовым стандартным ковшом с грузоподъемностью до 4 тонн. Производитель оставляет возможность потребителям оснащать данный погрузчик другими навесными инструментами.

**Знаки 1232, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик LW500KN

**Анонс:** Уникальная по своим свойствам машина, объединяющая возможности сразу 4 транспортных средств. Среди них экскаватор, бульдозер, скрепер и грузовик. Погрузчик с грузоподъемностью в 5 тонн и мощностью двигателя в 162 кВт находит широкое применение при прокладке коммуникаций, благоустройстве территорий, ликвидации свалок и пустырей, на строительных площадках и месторождениях.

**Описание:** Характерными особенностями этого фронтального погрузчика от авторитетного китайского производителя специализированной техники является новая конструкция капота, обеспечивающая лучший доступ к двигателю для его обслуживания. Операторы таких машин отмечают хорошую шумоизоляцию капота и кабины, а также оснащение последней автономной системой отопления и кондиционирования. В кабине с панорамным остеклением и хорошим углом обзора применена новая цифровая панель приборов. Управление погрузкой-разгрузкой осуществляется с помощью джойстика, что очень удобно и максимально снижает показатели погрешности при проведении практических работ. В устройстве погрузчика применён клапан на воздушном цилиндре, с чьей помощью автоматически подкашиваются шины и продувается воздушный фильтр. Машина отличается хорошей мобильностью и малым радиусом разворота, что делает ее применимой для работ в стесненных условиях.

Стандартный ковш этой модели фронтального погрузчика имеет объем в 3 кубических метра, но может быть заменён на ковши большего или меньшего объема и ковши боковой выгрузки. Широкий набор навесного оборудования позволяет использовать погрузчик для работы в сельском хозяйстве, при строительстве трубопроводов, на лесозаготовках.

**Знаки1415, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик ZL50G

**Анонс**: Это надежная современная модель фронтального погрузчика с рабочим ковшом в 3 кубических метра отличается грузоподъемностью в 5 тонн и значительным усилием отрыва в 17 тонн. Производитель наделил погрузчик функцией автоматического контроля над тормозной системой и оптимизированным рабочим циклом, что делает его эксплуатирование безопасным и экономически выгодным.

**Описание:** Хорошее сочетание качественных характеристик и стоимости погрузчика обеспечили этой модели повышенный спрос у представителей строительной и дорожной сфер России. Производитель позаботился об обеспечении производительного и безопасного эксплуатирования данной модели погрузчика в неблагоприятных погодных российских условиях. Модель оснащена полноразмерной кабиной с хорошим обзором, современной тормозной системой, кондиционированием. Работу современной гидравлической системы погрузчика обеспечивают мощные дизельные агрегаты от известных производителей.

В устройстве погрузчика применены современные технологические решения, обеспечивающие точную работу двигателя. Речь идет о новой системе охлаждения, позволяющей погрузчику работать в любых погодных зонах России, а также о воздушных фильтрах последнего поколения, отлично очищающих поступающий в двигатель воздух.

Высокой эффективностью, безопасностью и целесообразностью экономически выгодного практического применения этот погрузчик во многом обязан использованием при его производстве современных технологических решений от японской компании Kawasaki. Машина отличается плавностью хода и возможностью легкого безударного переключения передач во время передвижения. Несмотря на свои довольно крупные габариты погрузчик обладает хорошей мобильностью и может легко использоваться в стесненных условиях.

**Знаки 1535, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик LW700K

**Анонс:** XCMG LW700K укомплектован современным дизельным двигателем от компании Cummins, отвечающим экологическим стандартам Euro 3 и отличающимся высокой производительностью и экономичностью. Машина снабжена ковшом увеличенной емкости и имеет хорошую грузоподъемность.

**Описание:** LW700K является крупнотоннажным погрузчиком с многочисленными функциями. Он нашел свое применение на различных российских строительных площадках, в карьерах, на месторождениях. Его с успехом используют для транспортировки и погрузки грунтов, щебня различных фракций, песка, камня. Погрузчик также успешно может использоваться для выравнивания грунта, при проведении благоустройства, выполнения отвалов, обустройства траншей, буксировки крупнотоннажный техники. Хорошие данные по производительности и отличные экономические показатели эксплуатирования во многом обеспечены за счёт комплектации погрузчика современным дизельным двигателем от компании Cummins. Эта установка обеспечивает бесперебойную работу современной гидравлической системы управления и хорошие показатели грузоподъемности. Российские собственники сумели по достоинству оценить применение на этом погрузчике широкой колесной базы, электрогидравлической трансмиссии и ковша с увеличенной емкостью. Последний может по желанию собственника быть заменён на ковш боковой погрузки, ковши с большим или меньшим объёмом и другие навесные изделия. Особенностью машины является ее изготовление из высокопрочных качественных материалов, гарантирующих долговременность эксплуатации без потери внешнего вида и функциональности. Операторы погрузчиков по достоинству оценят широкий обзор полноразмерной кабиной и ее оснащенность современным кондиционером, а также системой отопления. Последняя особенно актуальна в режиме эксплуатации погрузчика в северных районах страны или при зимних погодных условиях.

**Знаки 1631, уник по текст.ру 100%**

Фронтальный погрузчик LW800K

**Анонс:** Фронтальный погрузчик LW800K от XCMG Inc с успехом применяется для различных погрузочно-разгрузочных работ. С его помощью легко проводятся землеройные работы. Нашел свое применение в сельском хозяйстве, в дорожной сфере, при строительстве и благоустройстве.

**Описание:** Возможности этой современной машины, оснащённой дизельным мотором от компании Cummins, позволяют одинаково успешно вести:

* погрузку сыпучих и кусковых грузов в самосвалы или же производить отсыпку в отвал;
* проводить дополнительные погрузочные работы на строительных площадках и при благоустройстве;
* возводить дорожные покрытия.

Оснащенный современными тормозными узлами и системой независимого обогрева, этот погрузчик имеет основной рабочий инструмент в виде опрокидывающегося ковша на стреле с объемом в 4,5 кубических метра. Производитель оставляет возможность собственнику оснащать погрузчик различным навесным оборудованием, в том числе и ковшами с меньшим или большим объёмом. В трансмиссионно-силовую систему этого погрузчика помимо мощного дизеля вошли:

* коробка передач, обеспечивающая их легкое переключение;
* шарнирные карданные валы от авторитетного производителя;
* гидротрансформатор;
* передние и задние ведущие мосты гарантирующее погрузчику передвижение по бездорожью.

Производитель позаботился об улучшении условий работы оператора погрузчика, снабдив машину полноразмерной кабиной с отличным углом обзора и кондиционером.

**Знаки 1237, уник по текст.ру 100%**